**海南自然资源无人机巡查及图斑解译多场景监测平台研发相关设备**

**采购文件**

**海南国源土地矿产勘测规划设计院有限公司**

**2025年8月**

目 录

**[第一部分 采购通告](#_Toc186235948)** [1](#_Toc186235948)

**[第二部分 供应商须知](#_Toc186235949)** [5](#_Toc186235949)

**[第三部分 合同条款及格式](#_Toc186235950)** [13](#_Toc186235950)

**[第四部分 响应文件内容及格式](#_Toc186235951)** [16](#_Toc186235951)

**第一部分 采购通告**

**一、项目基本情况**

（一）项目名称：海南自然资源无人机巡查及图斑解译多场景监测平台研发相关设备

（二）采购内容见下图

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **品牌** | **参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | DJI Matrice 4E旗舰版套装 | DJI大疆 | DJI Matrice 4E飞行器2年DJI Care行业无忧旗舰版保险（DJI Matrice 4E）DJI Matrice 4 系列电池一块DJI RC Plus 2 行业版（飞行遥控器）DJI 100W 桌面充电器DJI Matrice 4 系列充电管家microSD 卡（64G）DJI Matrice 4E 云台保护罩DJI 增强图传模块撬棒DJI Matrice 4 系列桨叶（3组）100W 充电器 AC 线USB-C 至 USB-C 数据线USB-A 至 USB-C 数据线DJI Matrice 4 系列安全箱单肩带 | 4 | 套 |
| 2 | DJI Matrice 4 系列电池 | DJI大疆 | 型号：BPX345-6741-14.76容量：6741 毫安时电池类型：Li-ion 4S化学体系：LiNiMnCoO2充电环境温度：5℃ 至 40℃最大充电功率：207 瓦 | 27 | 块 |
| 户外电源 |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外电源DJI Power 1000 V2 | DJI大疆 | 型号DYM1000V2H净重：约 14.2 千克电芯材料：LFP（磷酸铁锂）容量：1024 瓦时循环寿命：4000 次循环后仍能保持 80% 以上容量。端口数量交流电输出口 × 4（中规、美规、日规）\*交流电输出口 × 2（其他国家和地区）\*USB-C × 2USB-A × 2SDC × 1SDC Lite × 1交流电输入口 × 1 | 2 | 套 |
| 2 | DJI Power SDC 转 DJI Matrice 4 系列快充线  | DJI大疆 | 快充功率为 200 瓦，可连接 DJI Power 系列为 Matrice 4 系列电池充电。将一块 DJI Matrice 4 系列电池电量从 0% 充至满电约需 48 分钟，从 10% 充至 90% 约需 31 分钟。 | 2 | 根 |
| 软件平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大疆司空2 3年大容量套餐 | DJI大疆 | 支持组织管理，人员管理，设备管理，设备数量不限人数，可更换平台logo，媒体加载到地图，地图标注同步，设备位置共享，模型显示不限，2.5D地图，航线规划视频直播：90,000分钟/3年存储空间：1,000G/3年建图数量：60,000张/3年 | 1 | 套 |
| 流量补给 |  |  |  |  |  |
| 1 | 随心飞流量套餐订阅 | DJI大疆 | 100G/365天 | 22 | 套 |
| 2 | G5TS-双网5G两年套餐（月享1500G） | ZTE中兴 | 5G双网 支持千兆有线及无线支持WiFi6输出 | 2 | 套 |

（三）采购方式：比选采购

（四）选择标准：本项目以报价低者为成交单位。

（五）采购预算：不超过20万元。

（六）合同履行期限（服务周期）：自合同签订之日起一周内交付商品。

二、供应商资格要求：

（一）在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，并依法取得营业执照，营业执照处于有效期内，具有独立承担民事责任和履行合同能力的企业。（需提供营业执照副本复印件加盖公章，事业单位需提供事业单位法人证书复印件加盖公章)；

（二）报名单位须提供2名以上工作人员的2025年1月至今连续三个月的社保缴纳证明或劳动合同复印件加盖公章。

三、服务要求

（一）供应商提交的产品报价需严格按照采购内容的要求，对应参数及套餐内容不得低于采购内容中参数列的要求，如有缺漏，供应商自行承担损失，或视为无效报价；

（二）供应商需承诺提供与所销售商品相关的技术支持服务，服务时长不得低于所售商品国家规定的售后时长，软件产品不得低于所购买的有效期。

四、报名材料

（一）营业执照（三证合一）复印件；

（二）供应商基本信息表；

（三）法人代表身份证（正反面）复印件；

（四）法定代表人授权委托书原件；

（五）受托人身份证（正反面）复印件；

（六）报价函及采购项目预算明细表；

（七）供应商认为需要的其它材料。

**四、公告及响应文件提交**

时间：2025年8月19日至2025年8月22日

发布媒介：海南国源土地矿产勘测规划设计院有限公司官网：http://www.hnlspd.com.cn

响应文件提交方式：采用现场递交

响应文件提交截止时间：2025年8月22日17:30（北京时间）

响应文件提交地点：海南省海口市美兰区海府路73号农建友谊大厦9楼905室

**六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

采购人：海南国源土地矿产勘测规划设计院有限公司

地 址：海口市美兰区海府路73号农建友谊大厦

联系人：陈先生

电 话：13976625770

**第二部分 供应商须知**

**一、总则**

1、供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关来往函电均应使用中文。

2、响应文件应包括资质部分、商务部分、技术部分及报价等内容（凡有具体格式要求详见采购文件“第四部分 响应文件内容及格式”，本采购文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。

3、若供应商未按采购文件的要求提供资料，或未对采购文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。

4、响应文件中所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章，原件不要求与响应文件同时递交。

**二、响应文件编制**

1、供应商应完整地填写采购文件中规定的内容。

2、供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠

3、如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，使评审小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

4、响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

5、响应文件每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

6、任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

**三、报价**

本项目以报价低者为成交单位。

**四、响应文件的数量和签署**

1、响应文件纸质版一式两份，固定胶装。

2、响应文件须按采购文件的要求执行。

3、响应文件须经法定代表人或授权代表签署和逐页加盖供应商公章。

**五、响应文件的密封及标记**

1、供应商应将响应文件密封在专用文件袋，并在专用文件袋上标明“**响应文件**”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上应写明项目名称、报名单位名称、联系人及联系电话。

2、响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购单位有权拒收其响应文件。

**六、响应文件提交截止时间**

1、供应商须在响应文件提交截止时间前将响应文件现场递交或快递邮寄送达采购人规定的地点。

2、若采购人推迟了响应文件提交截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件提交截止时间为准。

3、在响应文件提交截止时间后递交的响应文件，采购人将拒绝接收。

**七、响应文件评审及成交**

1、由采购需求部门牵头成立评审小组，小组成员须为3人以上单数，由科技室在公司内部审核技术委员会进行抽取相关人员组成。评审小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据评审文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、本次评审采用综合评分法。综合评分法，是指报价文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。综合评分法评审标准中的分值设置与评审因素的量化指标相对应。

3、评审时，评审小组各成员独立对每个有效的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

4、评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5、评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

6、资格性及符合性审查：评审小组根据国家相关法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不具备评审资格，评审小组可按投票方式决定是否作无效响应处理（详见附表1）。

**（附表1）**

**资格性及符合性审查表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **审查项目** | **评议内容（无效响应认定条件）** | **供应商1** | **供应商2** | **供应商3** |
| **1** | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 |   |   |   |
| **2** | 响应文件的有效性、完整性 | 是否符合采购文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |   |   |   |
| **3** | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |   |   |   |
| **4** | 合同履行期限（服务周期） | 是否满足采购文件要求 |   |   |   |
| **5** | 响应文件数量 | 是否满足采购文件要求 |   |   |   |
| **6** | 其它 | 是否无其它无效响应认定条件 |   |   |   |
| **结 论** |   |   |   |

**注：**

①表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

②在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

③结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

7、评审小组根据《资格性及符合性审查表》（详见附表1）对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格性及符合性审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应采购文件的要求有争议的内容，评审小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）供应商未能满足供应商资格要求的；

（2）供应商未提交法人授权委托书的；

（3）响应文件未按采购文件规定要求填写及签名盖章的；

（4）服务期限不满足要求的；

（5）报价不是固定价或者报价不是唯一的；

（6）不符合采购文件规定的其它条件。

8、评审小组在初审中响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价明细表内容与采购文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）若供应商不同意以上修正，其响应文件将视为无效。

9、评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

10、评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审结果上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

11、确定成交供应商的标准

（1）评审小组采用综合评分法对供应商的响应文件和报价进行综合评分，最终按照综合得分由高到低的顺序推荐前三名为成交候选供应商，排名靠后的为备选成交候选供应商。

（2） 成交候选供应商因特殊原因放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，可依排名次序的备选成交候选供应商依次递补为成交供应商。

（3）凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，评审小组及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其他无关的人员透露。

（4）在评审期间，供应商企图影响采购人和评审小组而获得评审信息的任何活动，都将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

**八、公告**

成交供应商确定后，在 官网：<http://www.hnlspd.com.cn>上公示成交结果，成交公告期不少于3个工作日。

**九、提出质疑**

1、如果供应商认为采购文件、采购过程、中选结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑事项。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人提出。

3、供应商提出质疑应当提交以下材料：质疑供应商的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证复印件、授权委托书、代理人的身份证复印件、已参与所质疑项目采购活动的证明材料、质疑函和质疑证明材料。（身份证复印件及相关证明材料均加盖公章）

4、质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。

5、提出质疑的供应商应第3条规定的材料及第4条规定的质疑函一次性向采购人提交，提交的材料及质疑函不符合以上规定或有遗漏的，质疑供应商须在法定质疑期限内一次性补齐或修正。超过法定质疑期限提交的质疑函或补充材料，采购人有权拒收。

6、供应商任何匿名、非书面形式、超过质疑期的质疑均不予受理。

**十、签订合同**

采购人应在成交公告期满**30天内**与成交供应商签订书面合同，不得超出采购文件和成交供应商响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

**第三部分 合同条款及格式**

 **海南自然资源无人机巡查及图斑解译多场景监测平台研发相关设备**

**采购合同（仅供参考）**

**项目名称： 国海南自然资源无人机巡查及图斑解译多场景监测平台研发相关设备**

**甲 方： 采购人**

**乙 方： 成交供应商**

**签订日期： 年 月 日**

**甲方： 　 采购人**

**乙方：**  **成交供应商**

甲乙双方根据 年 月 日 国源智巡云服务器采购文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

**（条款内容自拟）**

**一、合同纠纷处理**

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

**二、合同生效**

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

**三、合同鉴证**

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

**四、组成本合同的文件包括：**

1、合同通用条款和专用条款；

2、采购文件、乙方的响应文件和评标时的澄清函（如有）；

3、中选通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

**五、合同备案**

本合同**一式肆份**，中文书写。甲方、乙方各执**贰份**。

**甲方：** （盖章）

地址：

法定（授权）代表人： （签章）

签订日期：年月日

**乙方：** （盖章）

地址：

法定（授权）代表人： （签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：年月日

**第四部分 响应文件内容及格式**

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价：

1.营业执照（三证合一）复印件；

2.供应商基本信息表

3.法人代表身份证（正反面）复印件；

4.法定代表人授权委托书原件；

5.受托人身份证（正反面）复印件；

6.报价函及采购项目预算明细表

7.供应商认为需要的其它材料

**注：以上复印件均需要加盖公章。**

**1、营业执照（三证合一）复印**

**2、供应商基本信息表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** |  | **法定代表人** |  |
| **股东名单持股比例** |  | **单位负责人** |  |
| **公司所有制** | **私企（　）　　国企（　）　外企（　） 个体（　） 其他（　）** |
| **地　址** |  | **联系电话** |  |
| **成立日期** |  | **注册资本** |  |
| **营业执照代码** |  |
| **联系人** |  | **联系人电话** |  |
| **经营范围** |  |
| **银行账号** |  | **开户银行** |  |

**注：1、以上基本信息真实、有效、合法，若否，将承担一切法律责任；**

**2、若与参加本项目报价的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股关系、管理关系的情形，视为无效响应并承担因此产生的一切法律责任。**

供应商名称（盖章）： （公章）

日 期： 年 月 日

**3、法人代表身份证（正反面）复印件**

**4、法定代表人授权委托书原件**

**5、受托人身份证（正反面）复印件**

1. **报价函及采购项目预算明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **品牌** | **参数** | **数量** | **单位** | **含税单价** | **含税总价** | **备注** |
| **1** | **DJI Matrice 4E旗舰版套装** | **DJI大疆** | **DJI Matrice 4E飞行器2年DJI Care行业无忧旗舰版保险（DJI Matrice 4E）DJI Matrice 4 系列电池一块DJI RC Plus 2 行业版（飞行遥控器）DJI 100W 桌面充电器DJI Matrice 4 系列充电管家microSD 卡（64G）DJI Matrice 4E 云台保护罩DJI 增强图传模块撬棒DJI Matrice 4 系列桨叶（3组）100W 充电器 AC 线USB-C 至 USB-C 数据线USB-A 至 USB-C 数据线DJI Matrice 4 系列安全箱单肩带** | **4** | **套** |  |  |  |
| **2** | **DJI Matrice 4 系列电池** | **DJI大疆** | **型号：BPX345-6741-14.76容量：6741 毫安时电池类型：Li-ion 4S化学体系：LiNiMnCoO2充电环境温度：5℃ 至 40℃最大充电功率：207 瓦** | **27** | **块** |  |  |  |
| **3** | **户外电源DJI Power 1000 V2** | **DJI大疆** | **型号：DYM1000V2H净重：约 14.2 千克电芯材料：LFP（磷酸铁锂）容量：1024 瓦时循环寿命：4000 次循环后仍能保持 80% 以上容量。端口数量交流电输出口 × 4（中规、美规、日规）\*交流电输出口 × 2（其他国家和地区）\*USB-C × 2USB-A × 2SDC × 1SDC Lite × 1交流电输入口 × 1** | **2** | **套** |  |  |  |
| **4** | **DJI Power SDC 转 DJI Matrice 4 系列快充线**  | **DJI大疆** | **快充功率为 200 瓦，可连接 DJI Power 系列为 Matrice 4 系列电池充电。将一块 DJI Matrice 4 系列电池电量从 0% 充至满电约需 48 分钟，从 10% 充至 90% 约需 31 分钟。** | **2** | **根** |  |  |  |
| **5** | **大疆司空2 3年大容量套餐** | **DJI大疆** | **支持组织管理，人员管理，设备管理，设备数量不限人数，可更换平台logo，媒体加载到地图，地图标注同步，设备位置共享，模型显示不限，2.5D地图，航线规划视频直播：90,000分钟/3年存储空间：1,000G/3年建图数量：60,000张/3年** | **1** | **套** |  |  |  |
| **6** | **随心飞流量套餐订阅** | **DJI大疆** | **100G/365天** | **22** | **套** |  |  |  |
| **7** | **G5TS-双网5G两年套餐（月享1500G）** | **ZTE中兴** | **5G双网 支持千兆有线及无线支持WiFi6输出** | **2** | **套** |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |

供应商名称（盖章）： （公章）

法定代表人或被授权人： （签名）

日 期： 年 月 日

1. **供应商认为需要的其它材料**